ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по системе электропрогрева бетона на 
объекте «Строительство элеватора объемом хранения 100 тыс. тонн»

Комплект марки ЭМ. «Силовое электрооборудование». Система электропрогрева бетона при строительстве фундаментов

1. Состав разрабатываемой РД
1.1.  2105-23/ПР-ЭМ1 «Строительство элеватора объемом хранения 100 тыс. тонн. Система электропрогрева бетона при строительстве фундаментов». Силовое электрооборудование.
2. Основные исходные данные

2.1.  Генеральный план (ПЗУ) 

2.2.  Комплект РД марки КЖ (2105-23/ПР-КЖ)
3.  Границы проектирования

3.1.  В объем разработки РД по настоящему техническому заданию входит:

3.1.1. Выбор оборудования для электропрогрева бетона в зимнее время при строительстве фундаметов плоскодонных силосов.
3.1.2. Проектирование сетей электроснабжения оборудования электропрогрева от проектируемых распределительных шкафов ШРЭ-1 и ШРЭ-2. Питание шкафов ШРЭ выполнить от существующей ТП 10/0,4кВ проводом СИП с использованием существующих опор ЛЭП и временных опор по «Альбому типовых проектных решений для временного электроснабжения строительных площадок 5-08». 

3.1.3. Разработка всех решений с учетом требований по заземлению и других необходимых мер электробезопасности

4. Требования к оформлению, составу и содержанию проектной документации
Комплект РД должен включать чертежи и документы, необходимые для закупки оборудования, материалов и производства электромонтажных работ, оформленный согласно рекомендациям ГОСТ 21.613-2014, ГОСТ 21.101-2020.
5. Технические требования Заказчика по разрабатываемой системе
5.1.  Производство бетонных работ разделено на 5 этапов. Бетонные работы на строительной площадке производятся в порядке, указанном на плане «Этапы заливки фундаментов». На каждом из этапов, по очереди заливаются: а) подбетонный слой (100мм); б) несущая плита (500мм) и в) плита аэрационного основания (450мм). При расчете сетей, учитывается мощность одновременного энергопотребления греющих элементов плит только одного из этапов одной очереди. 
5.2. Систему электрообогрева бетона выполнить на основе нагревательного провода марки ПНСВ 1,2 или аналогичную по функционалу и стоимости. Сечение провода уточнить расчетом.
5.3.  Спецификацией учесть все основные материалы и оборудование, необходимые для производства работ.
6. Требования по передаче проектной документации
6.1. Документация передается в электронном виде в формате PDF и в редактируемых форматах DWG, DOC, XLS без паролей и защит от редактирования. 

6.2. В чертежах формата DWG должна быть обеспечена возможность внесения изменений и дополнений без привлечения исполнителя в течение всего жизненного цикла проекта. Не допускается расчленение блоков, штриховок, таблиц, текста, линий и других элементов чертежа без согласования с заказчиком. В случае недопустимости передачи каких-либо элементов чертежа (шаблонов), обремененных правами интеллектуальной собственности, использовать в работе элементы и шаблоны заказчика, направляемые разработчику по его запросу.
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