Технические характеристики (дополнительные работы) Дома в комплектации «стандарт» от компании ООО СК «АлексГрупп» на 2025г.
*Для производства СМР на объекте, Заказчик берет на себя обязательство по предоставлению Подрядчику в безвозмездное пользование точку подключения электроэнергии. Обязуется своевременно контролировать и оплачивать расходы электроэнергии связанные с выполнением в период строительных работ Подрядчиком.
*Подготовка ЗУ (земельный участок).  (Доп. работы изменение стоимости)
Основной целью расчистки участка является улучшение физических характеристик территории или отдельных ее площадей, освобождение места в пятне застройки зданий и сооружений, с целью обеспечения условий для производства строительных работ, защита от образования усадок грунта и ям в процессе эксплуатации и строительства. 
*Раскорчевка пней на участке, оставшихся после расчистки от леса и мелколесья;
*При необходимости, выполняют снятие растительного слоя, глинистого или разжиженного грунта, для обеспечениях требований к технологии строительства оснований и фундаментов;
*Вывоз и утилизация отходов, мусора, порубочных остатков после расчистки участка или демонтажных работ.
* Подготовка ЗУ, обеспечение объекта необходимым объем инертных материалов. (Доп. работы изменение стоимости)

1. Подготовка под пятно застройки до V- 100m3 инертных материалов (скальный грунт, ПГС или отсев). Стандарт.
2. Монолитный железобетонный фундамент h=300mm (тип плитный) с арматурными выпусками.
3. Железобетонный каркас дома. (Стандарт. типовой) 
* Индивидуальный проект железобетонной конструкции. ( изменение стоимости ).
*стены внешние материал газобетонныйблок D-500 В3,5 300mm.
 (внешнее утепление стен фасада 100mm.) 
*внутренние стены газобетонныйблок 200мм.
* Внутренние перегородки газобетонныйблок 150mm. 
*Перекрытие деревянное, утепление 150mm (стандарт).(утепление 200mm изменение стоимости). 
[bookmark: _GoBack]*Перекрытие монолитное 160mm. (утепление 200mm изменение стоимости). 

4. Кровля вальмовая 4-х скатная 
* покрытие «металлочерепица монтеррей». Стандарт.
* Кровля 2-х скатная с возможностью последующей реконструкции холодного чердачного помещения в теплый второй этаж. ( изменение стоимости ).
5. Фасад "Ханьи" или "Docke" стандарт. 
* "Docke" премиум. ( изменение стоимости ) 
6. Окна-ПВХ во всех жилых комнатах.
* Изделие ПВХ профиль 70mm/ размер оконного проема 1600/1400mm.
* Кухня-гостиная 1600/1400mm (выход на террасу. h-2400/d-2200mm) 
* Санузел/тех. помещение 1600/800mm
* ТОП-стекло (теплоотражающее покрытие) 
*Мультифункциональное стекло ( изменение стоимости )
*Входная временная металлическая дверь. (на период строительства.) 
7. Внутренние Электромонтажные работы. 
* Планирование и разработка проекта. Необходимо определить расположение всех электрических точек, включая розетки, выключатели и осветительные приборы. Дизайнер-Архитектор (Доп. работы изменение стоимости)
* Штробление стен. Создание каналов в стенах для прокладки электрических кабелей. 
* Монтаж электропроводки. Включает прокладку кабелей и проводов внутри стен и   перекрытий, создание электрических контуров и подключение их к электрощиту.  
* Сверление горизонтальных отверстий для подрозетников. Установка розеток и выключателей. (Доп. работы изменение стоимости)
Все ответственные работы производятся с использованием гофры.
Гофра для кабеля нужна для защиты проводки от внешних воздействий — механических повреждений, влаги, пыли и солнечных лучей. Она продлевает срок службы кабелей, делает монтаж удобнее и безопаснее. Кроме того, гофра снижает риск возгорания, поскольку в случае перегрева или короткого замыкания принимает на себя первый удар, предотвращая распространение огня.
* Подземное подключение (Вводной кабель) прокладка кабеля в траншее. (Доп. работы изменение стоимости)
* Согласно пункту 1.7.28 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) устройство преднамеренного электрического заземления в частном доме. (Доп. работы изменение стоимости)
* Прокладывание слаботочных сетей. К ним относятся сети для телевидения, интернета и систем связи, таких как домофоны видеонаблюдения. Системы пожарной безопасности. СНО системы наружного освещения, (напр. Территории, Фасада) (Доп. работы изменение стоимости)
* Тестирование и проверка системы. Проводится тестирование системы на предмет коротких замыканий, проверка правильности подключения и функциональности всех элементов.
8. Утепление пола 50mm. Монтаж системы «теплого пола» 
*Разводка трубопровода ХВС/ГВС, монтаж запорной арматуры. Армирование. Заливка пола (раствор М150.)
 9. Монтаж котельного оборудования.
* Мини-котельная - это комплекс оборудования, собранный в одном корпусе: тэновый электрокотел с силовым блоком, контроллером, расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности. "Zota"
* коллектор теплого пола, коллектора ГВС/ХВС;
* (Водонагреватель -приобретается Заказчиком (не входит в сметную стоимость.) монтаж бесплатный Подрядчиком.
*Пусконаладочные работы.
10. Штукатурные работы.
* Выполняются гипсовыми штукатурными смесями, санузлы смесями на Цементной основе. (Проемы дверные, оконные не штукатурятся, не входят в стоимость стандарт). (Доп. работы изменение стоимости).
* Утепление оконных проемов, монтаж ПВХ откосов, подоконников. (Доп. работы изменение стоимости).
11. Бурение скважины с промывкой, обсадкой скважины ПНД трубой, прокачкой до чистой воды глубиной до 25 метров. Стандарт. 
* Скважина с выше 25 метров (Доп. работы изменение стоимости) 
* Обвязка скважины подключение в тех. Помещении. Стандарт.
12. Септик из ж/б колец стандарт или (ЛОС-5 изменение стоимости).
13. Приточно-вытяжная Вентиляция.  (Доп. работы изменение стоимости)
* Грязный воздух, пыль, аллергены и шум — прощайте!
* Уровень углекислого газа CO₂ влияет на ваше самочувствие. При закрытых окнах уровень CO₂ быстро повышается и уже через 60 минут достигает значения более 1200 ppm, а через 3 часа достигает значения более 2000 ppm. По данным международной ассоциации ASHRAE при уровне 1000 ppm появляются: сонливость, головная боль, слабость, а при 2000 ppm начинают развиваться серьезные отклонения в здоровье человека.
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