Краткое Техническое Задание
Вагон-дом «Кухня-столовая» на 16 мест (3 спаренных модуля)
1. Архитектурное решение
Габариты одного модуля: 8000×2800×2695 мм
Внутренняя отделка: Столовая — ЛДСП ≥16 мм, линолеум; Кухня — оцинкованный лист ≥0,7 мм, противоскользящий линолеум. Потолок — аналогично стенам.
Двери: Входная — металлическая, утеплённая с терморазрывом, доводчиком; Тамбур — МДФ, влагостойкий; Межкомнатные — купейные, влагостойкие.
Окна: Пятикамерный ПВХ, тройной стеклопакет, жалюзи «блэкаут», козырьки.
Вентиляция: Приточно-вытяжная с рекуперацией, IP64; вытяжки над кухонным оборудованием.
2. Конструктивное решение
Каркас: Цельносварной, уголок 100×100×7 мм, усилен под переезды. Защита: Темабонд СТ-300 ≥120 мкм.
Рама: Профиль ≥150 мм, стенка ≥5 мм, аналогичная антикоррозионная защита.
Стены: Сэндвич-панель: металл 0,55 мм, OSB-3 9 мм, базальтовая вата 150 мм, внутренняя отделка по назначению.
Перегородки: 3-слойные панели, утеплитель 70 мм.
Крыша: 4-слойная заводская панель: металл, OSB-3, вата ≥150 мм, металл. Фальцевое соединение.
Пол: Металлическое днище 2–2,5 мм + оцинковка, OSB-3, утеплитель (минвата ≥150 мм), фанера ≥20 мм, линолеум. Усиления под оборудование.
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