
Нужно рассчитать конструктив  подвижной  тентовой защиты открытого теннисного корта  (размер  37* 19 метров вместе с забегами размер корта 36,6*18,3 метра) высота натяжения тента от 10 до 11 метров (уклон для скатывания воды )  и падел корта (размер 12 * 22 метров , размер корта 10 *20 метров  , ) высота 8 метров с уклоном (конструктив для падел корта необходимо рассчитывать исходя из существующих вертикальных опор 80*80мм высота 6 метров  путем выноса  профильного удлинителя – либо предложить свое решение визуально легкую конструкцию)  на период дождя и сильного солнца  использованием ткани типа  Брюз 270 г\м2 (разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50*200мм не 1500 НМ , разрывная нагрузка в продольном направлении 50*200мм не менее 1500НМ) производитель https://fabitex.ru/ , если расчеты покажут что можно использовать менее плотную ткань то лучше использовать ее ,дополнительные параметры можно запросить у производителя .
Тентовое покрытие должно растягиваться для теннисного корта при использовании электрической лебедки, тентовое покрытие изначально находится на низкой стороне и сложено «гармошкой» на высоте 8 метров) 
Предварительное решение силовой конструкции:  по длинной стороне 40м  3 столба (типа https://leprf.ru/catalog/metallicheskie-opori-osvesheniya/siloposv/ и ОГС-0,7-10 данные столбы выбраны без расчетов , требуется подбор столбов из того что производят заводы изготовители ) по короткой 20м 2 столба ( если расчеты покажут что необходимо увеличить количество столбов на длинную сторону можно добавить 1 , то есть получается 6 столбов на поле , нужно также учитывать , так как правило открытые теннисные корты всегда расположены попарно , смежные столбы между двумя полями будут нести нагрузку на две стороны .  между столбами натянуты троса, а также натянут трос посередине корта для исключения излишнего провисания, если расчеты покажут, что необходимы еще троса, можно включить троса желательно только поперек.
Конструкция должна работать следующим образом, в случае начала дождя включается тяговый механизм(система лебедок или иной механизм )  который натягивает тент (заранее подготовленных люверсов в материале) над теннисным кортом (для падел корта это может быть не эллектрический механизм ), желательно предусмотреть датчики дождя и температуры по заданным параметрам которых будет складываться или натягиваться тент. Важно рассчитать умеренную ветровую нагрузку. так как это тентовое покрытие не должно рассчитываться на устойчивость к сильному ветру. чтобы не делать мощный и дорогой конструктив.
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