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Выполнение работ на всех этапах жизненного цикла объекта осуществляется с применением технологий информационного моделирования (BIM).
Целью применения BIM является создание цифровой информационной модели объекта капитального строительства для стадий архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства (п. 10.3 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ). Информационная модель объекта капитального строительства (далее ЦИМ) должна включать в себя объектно-ориентированную параметрическую 3D-модель, представляющую в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов и набор взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте и его элементах, формируемых в электронном виде и прикладываемых к ЦИМ на стадиях планирования и реализации.
В рамках реализации проекта с применением BIM-технологии разрабатывается План реализации проекта (BEP). ВЕР разрабатывается BIM-менеджером Исполнителя на начальной стадии выполнения работ по Договору с учетом информационных требований Заказчика (EIR) и требований настоящего технического задания. BEP согласовывается с Заказчиком и обновляется при переходе на стадию РД, и на стадию строительства.
BEP должен предусматривать выполнение Исполнителем следующих целей и задач (BIM Uses) на различных стадиях жизненного цикла объекта:
1) на стадии разработки РД:
· моделирование существующей ситуации (текущее состояние);
· анализ площадки строительства (инженерные изыскания);
· проектирование;
· инженерные расчеты и анализы;
· 3D координация;
· Формирование чертежей, спецификаций, ведомостей;
· 4D планирование;
· 5D оценка стоимости;
· Стройгенплан.
2) На стадии строительства:
· моделирование существующей ситуации (текущее состояние);
· стройгенплан;
· 3D	контроль;
· 4D	планирование;
· 5D	оценка стоимости.
ЦИМ должны разрабатываться в среде общих данных (СОД) на всех этапах жизненного цикла объекта. СОД - комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта.
ЦИМ должны разрабатываться в соответствии с требованиями настоящего раздела и согласно следующим нормативным документам: Градостроительному кодексу РФ, СП 328.1325800.2020, СП 301.1325800.2017, СП 331.1325800.2017, СП 333.1325800.2020, СП 404.1325800.2018, СП 471.1325800.2019, ГОСТ Р 57309-2016 (ИСО 16354:2013), ГОСТР ИСО 22263-2017, ГОСТ Р 57311-2016 и другими действующими в области регулирования технологии информационного моделирования нормативными документами РФ.
Исполнитель организовывает СОД и обеспечивает к нему доступ Заказчику на постоянной основе на время выполнения работ по Договору. Обмен данными в рамках ЦИМ должен осуществляться через СОД и предполагать передачу как геометрических пространственных, так и атрибутивных данных об элементах и компонентах модели. Выбор системы управления инженерными данными согласовывается с Заказчиком. В СОД должно быть предусмотрено резервное копирование информационной модели проекта.
ЦИМ должны включать в себя графическую (3D и 2D) часть и неграфическую (текстовую, табличную) часть. В состав графической части входят трехмерные (3D) модели инженерных изысканий, модели зданий, сооружений, систем, компонентов систем и оборудования, а также чертежи (2D), формируемые из 3D моделей и в отдельных программных продуктах. В состав неграфической части ЦИМ входят текстовые документы проекта, спецификации, графики, формируемые непосредственно из моделей.
Именование информационных контейнеров (файлов) в ЦИМ должно соответствовать принципам, передаваемым Заказчиком в качестве исходных данных. СОД Исполнителя должна предусматривать создание, обращение и хранение рабочих (W), общих (S), опубликованных (Р) и архивных (А) ревизий файлов ЦИМ. Ревизия указывается в конце имени файла и отделяется символом «_».
Всем элементам ЦИМ должен быть присвоен единственный код согласно классификатору. Выбор классификатора согласовывается с Заказчиком.
Условный уровень проработки ЦИМ в соответствии со стандартом «2018 Level of Development (LOD) Specification» от American Institute of Architects (http://www.bimforum.org/lod) на стадии разработки ПД - LOD/LOI 300, на стадии разработки РД - LOD/LOI 400, по результатам строительства - LOD/LOI 500.
Должно быть обеспечено полное соответствие проектной, рабочей документации и информационной модели проекта.
Определение фактической конфигурации завершенного строительством объекта для проработки модели до уровня LOD/LOI 500 должно быть выполнено с применением технологий лазерного сканирования.
Для проверки ЦИМ Исполнитель передает Заказчику сводную модель, исходные файлы моделей дисциплин/разделов, комплекты чертежей и иных документов, формируемых из модели в соответствии с согласованным ВЕР. ЦИМ является одним из результатов работ и передается совместно с документацией на различных стадиях проектирования (ПД, РД) и при сдаче завершенного строительством объекта.
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 Пишите, пожалуйста, только если имеете опыт BIM-моделирования промышленных объектов и работы в Revit 2021.
В теме письма «BIM здания ГПП»

