Приложение № 1
 к ТЗ № ______от _____


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации по объекту: 
«Строительство кабельного канала по вновь установленным ячейкам в здании тренажера подстанции на территории Учебного полигона действующего подразделения Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга»- «Оренбургэнерго» по адресу: село Подгородняя Покровка, Оренбургский район ул. Учебный полигон 1»

1. Основание для проектирования.
1.1.  Утвержденная дорожная карта (перспективный сценарий с модернизацией полигона) по подготовке полигона филиала «Оренбургэнерго» для проведения соревнований профессионального мастерства бригад СВЛ ПАО «Россети Волга» в 2026 году, предоставленная письмом № МР6/5/692 от 23.04.2025.
Идентификатор инвестиционного проекта R_ОЭ00054-3

2. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.
НПА и НТД, подлежащие обязательному учету при подготовке проектной документации, указаны в Едином реестре нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 №89 с актуальными изменениями (далее – Единый реестр НТД; размещен на сайте ПАО «Россети). При проектировании необходимо руководствоваться действующими редакциями документов, в том числе не указанными в Едином реестре НТД. НД не указанные в Едином реестре НТД содержатся в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.
3.1. Вид строительства: Строительство кабельного канала по вновь установленным ячейкам в здании тренажера подстанции».
3.2. 	Этапы разработки документации (проектирования):
Одноэтапное проектирование. Предпроектное обследование. Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

4. Основные характеристики проектируемого объекта.
4.1. В части учебного полигона:
	Оборудование (объект)
	Характеристика оборудования и выполняемых работ

	Учебный полигон
	Строительство кабельного канала (2,34 х 0,85 х 2,0 м) по вновь установленными ячейкам в здании тренажера подстанции, площадь помещения – 97,5 м2, материал стен – силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе, фундамент – ленточные сборные железобетонные блоки, пол – бетонная стяжка, высота помещения – 4,29 м (Приложение 4 к настоящему Заданию на проектирование.



5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.
5.1 Предпроектное обследование. Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 
5.2 Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Центрального ПО проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Проектная документация должна быть согласована в требуемом объёме с Центральным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго». 
5.4.  В том числе в части строительства кабельного канала выполнить/определить:
- предусмотреть строительство железобетонного кабельного канала по вновь установленным ячейкам в здании тренажера подстанции, ориентировочные габариты: 2,34 м – длина, 0,85 м – ширина, глубина – 2,0 м; 
- предусмотреть устройство освещения в канале;
- предусмотреть отделку стен и пола;
- предусмотреть выходы из кабельного канала в две стороны;
- предусмотреть ремонт помещения здания учебного тренажера после проведения работ (ремонт пола, стен, замена дверей).  
5.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.
5.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.
5.7    Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства и т.д. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.
В составе   раздела   ПОС   разработать   отдельным   томом   подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:
· перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:
· требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;
· требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);
· перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля.
· перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования.
В ПОС должны быть проработаны решения:
Общие:
       - по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей.
5.8. Разработать раздел «Проект организации демонтажа» (ПОД) с определением сроков выполнения строительно-демонтажных работ.
5.9. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Р-РВ-17-1279.06-24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения  ПАО «Россети Волга».
Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML а также в .xlsx.
В сметной документации учесть:
· затраты на пуско-наладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом).
· выполнение строительно-монтажных работ.
В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №11 Р-РВ-17- 1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волги», в формате программы .xlsx. и с подписью ГИПа (главного инженера проекта).
Выполнить расчет стоимости реализации объекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приказом Минэнерго РФ №131 от 26.02.2024г.
5.10.  При разработке проектной документации учитывать следующие             требования:
В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах.
«Пояснительная записка» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.
 При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».
5.11. При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».
5.12. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).
Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.13. При разработке проектной и рабочей документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.
В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.
5.14. При выполнении проектной и рабочей документации учесть требования  П-РВ-21-040.**-** «Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО Россети Волга» и Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» М-РВ-27- 234.**-**.
5.15. Подрядчик не позднее 20 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9 настоящего задания на проектирование, предоставляет  Заказчику проектную и рабочую документацию (включая обосновывающие расчеты) в полном объеме в одном экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *. xlsx, *.pdf, *.dwg, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и * xml и xls. для рассмотрения и согласования в филиале ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи Подрядчика, разработчиков проектной (включая сметную) и рабочей документации, в текстовой и графических частях подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и прочее). Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.
Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Подрядчик устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.
5.16. После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику: акт о выполнении проектных работ, проектную и рабочую документацию (включая обосновывающие расчеты) в полном объеме в 2-х экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *. xlsx, *.pdf, *.dwg, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и * xml и xls. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц. Один экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи Подрядчика, разработчиков проектной (включая сметную) и рабочей документации, в текстовой и графических частях подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и прочее).

6 Особые условия.
6.1.	Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации».
Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС/ТП; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ,КЛ,ТП с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой *.pdf, *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в форматах *docx, * xml и xls. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате *.pdf.
В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.
6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов
6.3.	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4.	Проектная организация обеспечивает:
– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;
–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, либо эффективно оспаривает эти замечания.
6.5.	При разработке проектной документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».
6.6.	При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).
6.7. Проведение экспертизы проектной документации в форме государственной или негосударственной экспертизы не требуется в связи с отсутствием необходимости получения разрешения на строительство.

7. Выделение пусковых комплексов. 
Не предусмотрено.

8. Начало и окончание строительства объекта 
Начало строительства 2025г. 
Окончание строительства 2026г.

9. Срок выполнения проектной и рабочей документации. 
9.1. Срок выполнения работ: 
- начало работ – не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора. 
- окончание работ – не позднее 30.01.2025. 

10. Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации. 
Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации. 

11. Подрядчик. 
Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться
Главный инженер Центрального ПО 
Маликов Сергей Владимирович - тел. 8(3532) 78-84-02 
Начальник СПС Центрального ПО  
Судаков Владимир Николаевич - тел. 8(3532) 78-80-77 
Начальник производственно-технического отдела Центрального ПО 
Зверев Александр Владимирович - тел.8(3532) 78-82-39

13. Приложения 
Приложение №1 – Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.
Приложение №2 – Перечень сокращений.
Приложение №3 – План здания.
Приложени №4 – Требования к подрядчику/участнику.

Приложение 1
к заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации
Нормативные акты федерального уровня:
­	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);
­	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
­	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);
­	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);
­	Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);
­	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
­	Федеральный закон №261-ФЗ от 25 ноября 2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;
­	Указ Президента РФ от 30 марта 2022г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Отраслевые НД:
­	ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
­	ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
­	Правила устройства электроустановок (действующее издание);
­	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);
­	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года № 903н;
­	Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н;
­	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н;
­	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";
­	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
­	СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
­	СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; 
­	МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ;
­	МДС «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр.
­	Методические указания по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.01.2024 № 6;
­	Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81;
­	Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные Приказом №630 Минэнерго России 03.08.2018;
­	Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго от 06.12.2022 №1286;

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:
­	Пор-РВ-ВНД-222.**-** Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети»;
­	ТР-РВ-ВНД-755.**-** Технический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»;
­	СТО 34.01-21-005-2019 Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ;
­	СТО 34.01-3.2-011-2021 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-250 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания»;
­	М-РВ-27-234.05-22 Модель обеспечения антитеррористической защищённости объектов ПАО «Россети Волга»;
­	П-РВ-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
­	СТО 34.01-21.1-**-** Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию;
­	СДУ-МРСК-ВНД-512.**-** Сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Часть I «Эксплуатация электроустановок распределительных сетей 0,38-20 кВ»;
­	Стандарт Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги» СТП-МРСК-16-1791.01-14, (утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2014 г.);
­	Сб-МРСК-ВНД-589.**-** Сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Часть II «Эксплуатация оборудования электроустановок распределительных устройств 6 кВ и выше и ВЛ 35 кВ и выше»;
­	П-РВ-21-040.**-**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга»;
­	Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;
­	Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. №116;
­	П-РВ-ВНД-1049.**-** Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети»
­	Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга»
Приложение 2
к заданию на проектирование

Перечень сокращений:

	ГКН
	-
	Государственный кадастр недвижимости

	ГО и ЧС
	-
	гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

	ГОСТ
	-
	государственный стандарт

	ЕГРП
	-
	Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

	ЗП
	-
	задание на проектирование

	ЛЭП
	-
	линия электропередачи

	ОРД
	-
	организационно-распорядительный документ

	ОРУ
	-
	открытое распределительное устройство

	ПД
	-
	проектная документация

	ПС
	-
	подстанция

	ПТЭ
	-
	правила технической эксплуатации

	ПУЭ
	-
	правила устройства электроустановок

	РД
	-
	рабочая документация

	СДТУ
	-
	средства диспетчерского и технологического управления

	СМР
	-
	строительно-монтажные работы



Приложение №3
к заданию на проектирование 
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Приложение №4

Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту

1. Требование к подрядчику (участнику закупки)

1.1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
1.2. Иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии с требованиями действующего законодательства, при этом совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
1.3. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате:
- инженеров-проектировщиков.
1.4. Подрядчик, выполняющий разработку проектной документации, должен обладать:
[bookmark: _GoBack]- опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству и/или реконструкции зданий и сооружений не менее 3 лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного договора по разработке проектной и рабочей документации по строительству и/или реконструкции зданий и сооружений.
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