Целевое состояние: 
Для исключения попадания дефектов заготовки на последующие переделы производства должна быть разработана система на основе компьютерного зрения, которая будет детектировать дефекты заготовки на конвеере, скорость около 1м\мин.
Будут установлены 7 видеокамер совместно с ультрафиолетовыми светильниками, охлаждаемых водой. Кожухи камер со стороны объектива обдуваются воздухом для очистки от запыленности в цехе.
Решение:
Несжатый видеопоток от 7-ми камер передается по Ethernet 1Гбит на ПК с фреймграбберами. ПК управляется ОС Linux. На ПК осуществляется сжатие кадров силами Заказчика. Поток данных от ПК предполагается отправлять в корпоративную сеть, предполагаемый поток данных - до 500 Мбит/c. Разработки ПО по видеоаналитики в рамках данного ТЗ не требуется.
Требуется:
1. Разработка проектной и рабочей документации:
- инструкции по эксплуатации оборудования и ПО.
2. Написание и обкатка ПО:
- адаптация фотопотока к скорости заготовки.
- формирование видеопотока
- реализация автофокуса путем механизации объективов электроприводами и аналитике изображения.
- работа периферии и КИП.
1. Пуско-наладочные работы
- настройка параметров камер, сервера, периферии и КИП.
- настройка сети, наладка сжатия кадров и проверка корректной передачи кадров (совместно с Заказчиком)
- комплексное тестирование системы под нагрузкой 
- устранение выявленных неисправностей и недочетов
- передача системы на поддержку внутренним службам Заказчика
- обучение сотрудников Заказчика правилам использования и обслуживания
Системы


