Татьяна, для успешной защиты и соответствия вашим расчетам, вам необходимо подготовить следующий комплект чертежей (8 листов формата А1):
1. Общий вид машины (Лист 1): Базовый трактор строго Т-10М (промышленная модификация) с установленным дискофрезерным оборудованием.
Важно: Узлы навески должны соответствовать раме Т-10М. Т-130 и Т-170 категорически не подходят.
2. Вид сверху / План (Лист 2): Схема расположения оборудования на базовой машине с указанием габаритов и колеи.
3. Сборочный чертеж ротора (Лист 3): Основной рабочий орган.
Диаметр диска: 2230 мм (для обеспечения глубины резания 1500 мм).
Ширина диска: 210мм.
Инструмент: 64 резца, расставленные в 7 линий резания.
4. Принципиальная гидравлическая схема (Лист 4):
Рабочее давление: Номинальное — 22 МПа.
Система должна включать аксиально-поршневой насос и высокомоментные гидромоторы.
5. Деталировка — ОСЬ ротора (Лист 5): Основная несущая деталь ступицы.
Размеры должны соответствовать сборочному чертежу ротора. 
6. Деталировка — ВАЛ привода (Лист 6): Передающий крутящий момент от гидромотора. 
7. Деталировка — ГИДРОЦИЛИНДР подъема (Лист 7): В разрезе.
Расчетное давление: 22 МПа (учесть толщину стенок цилиндра и диаметр штока под это давление). 
8. Технологический процесс (Лист 8): Схема и этапы изготовления детали «Ось ротора».

Геометрические размеры деталей на сборочных чертежах должны строго совпадать с размерами в деталировке (Ось, Вал)
