Техническое задание
на выполнение расчётов ветровой нагрузки для светодиодного экрана расположенного на кровле здания, а также разработку комплекта чертежей металлических конструкций для крепления экрана.

Наименование объекта: «Комплекс многоквартирных домов смешанного использования со встроенными и встроенно-пристроенными, нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный в квартале улиц Радищева-Сакко и Ванцетти-Шейнкмана в г.Екатеринбурге.
7 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №9 с террасами и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.
Назначение здания: Жилой дом
Этажность здания: 31 эт.
Исходные данные:
1. Расчетные исследования ветровых нагрузок и воздействий для Объекта (ФС_Ветровая нагрузка Дом 9.pdf)
2. Металлическая конструкция короны здания (Корона_КМ.zip)
3. Железобетонные конструкции кровли (Кровля, парапет_КЖ.zip)
4. Стеклянные ограждения на кровле (Ограждение кровля_АР.zip)
5. Модель Revit (38-2017-3.9-АР Форум Сити 9 дом.zip)
6. Визуализации экрана. (Визуализации экрана.zip)
7. Описание, общая схема сборки и чертеж экрана в двух вариантах пикселей. (Чертёж сетки.zip)
8. Заключение по результатам статического и конструктивного расчетов (Расчет короны из ПД.zip)
9. Фотографии конструкции на кровле. (Фото конструкций на кровле.zip)
10. Раскладка сетки на фасаде (2026_06_04 расстановка на короне.zip)


Общие требования к исполнению проекта:
· Предоставить свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией (в соотв. с ГрК РФ), позволяющее вести проектные работы, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица.
· Программное обеспечение: если расчеты выполняются в специализированном ПО оно должно иметь сертификаты соответствия Госстроя или Ростехнадзора

Работа состоит их двух этапов:
1. Расчёт влияния дополнительной ветровой и механической нагрузки, передающийся с элементов экрана на конструкции кровли. 
Возможно применение двух вариантов экрана отличающихся формой пикселей и массой. Для расчёта предполагается использовать более тяжёлый и крупный вариант (Круглые пиксели диаметром 40мм). 
Если по результатам расчёта конструкция кровли выдержит нагрузку от экрана, то переходим к этапу 2.  
Результаты расчёта должны быть оформлены надлежащим образом и переданы в формате PDF (допускаются приложения и в других форматах)
2. Разработка чертежей для металлических конструкций крепления экрана на основании расчётов и эскизных чертежей. А также подготовка чертежей кронштейнов для кабельных лотков и ящиков, расположенных с внутренней части парапета (эскизные схемы будут представлены позже).
Ввиду важности эстетической составляющей существенные изменения во внешнем виде и расположении конструктивных элементов предварительно согласовываются после получения результатов расчётов о их несущей способности. 
Крепление к металлическим конструкциям кровли разрешено без сверления, сварки и без нарушения лакокрасочного покрытия.
В районе расположения дверей в стеклянном ограждении предусмотреть возможность временной разборки экрана для выхода альпинистов. (пока предположительно вариант с ослаблением талрепов и отсоединения защёлок горизонтальных направляющих сетчатого экрана).
Результаты этого этапа должны быть оформлены и переданы в виде комплекта чертежей в формате PDF и редактируемом формате DWG (допускаются приложения и в других форматах)/


