Цель:	Защита периметра и внутренней территории склада от несанкционированного проникновения БПЛА.
Режим работы::	Автономная система РЭБ, работающая без участия человека, купольного типа и большой мощности с поддержкой подавления спутниковой навигации.
Объем выполняемых работ:	Проектирование, с обязательным предпроектным обследованием объекта.
Объект: Логистический комплекс общей площадью 34933,7 м2, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, 2007 года постройки, представляет собой трёхэтажное здание, состоящее из пожарных отсеков разделенных противопожарными преградами, размерами в плане 120х80 м, рабочей высотой потолков 12 м и высотой здания 14,8 м. В пределах арендной площади имеются мезонины, а также на складе № 17 размещен двухуровневая конвейерная линия. Несущей частью здания являются железобетонные колонны, установленные на монолитный железобетонный фундамент, колонны по верхней части связаны металлическими фермами. В качестве основных ограждающих конструкций используется «сендвич» панель 120 мм с негорючим наполнителем. Категория складской зоны по пожарной безопасности – В1.
Кровля два слоя минераловатных плит по профилированному листу.
Объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре, автоматической установкой спринклерного пожаротушения.
На объекте осуществляется хранение на стеллажах высотой более 5,5 метра.
На объекте имеется система противодымной защиты.

Типы обнаруживаемых целей: квадрокоптеры, гексакоптеры и дроны самолетного типа.
Дальность обнаружения: не менее 1000 метров.
Методы обнаружения: радиоэлектронный мониторинг (пеленгация каналов управления и передачи данных), оптика/тепловизоры (опционально), радиолокационное сканирование.
Время реакции: выдача тревожного сигнала в автоматическом режиме за время не более 1-2 секунды.


Тип воздействия: подавление каналов управления, видеосигнала и спутниковой навигации.
Зона подавления: купольная защита воздушного пространства над объектом и прилегающей территории.
Электромагнитная совместимость: работа оборудования не должна создавать критических помех для штатных Wi-Fi, радиостанций и систем автоматизации склада.


Климатическое исполнение: диапазон температур от -40°C до +50°C, устойчивость к осадкам и ветровым нагрузкам.
Электропитание: подключение к основной сети с обязательным источником бесперебойного питания (ИБП) на случай отключения света не менее чем на 4 часа.
Размещение: в соответствии с проектом, при размещении на мачтах или кровле объекта устанавливается защита от грозовых разрядов.
