Задание на разработку
тканевого чехла для кобота
Мы швейное производство. Требуется разработать конструкцию чехла по STEP-модели робота, подготовить 3D-модель и комплект 2D-лекал, по которым наш закройщик сможет раскроить детали, а швеи изготовить опытный образец.
Исходные материалы
file.step — исходная 3D-модель робота; проверить масштаб, единицы измерения и состав модели.
robot_fabric_tube_cover.step — предварительный вариант чехла, самостоятельно подготовленный заказчиком.
robot_fabric_tube_2d_drawing.pdf — предварительный чертёж к этому варианту.
Статус наработок. Наш вариант чехла и чертёж передаются для понимания идеи и могут содержать ошибки. Геометрию, размеры, припуски и способы крепления необходимо проверить. Исполнитель может предложить другую конструкцию с пояснением причин.
Разработка конструкции и 3D модели
Предложить конструкцию с учётом раскроя и пошива: цельный рукав, форму деталей, швы, складки и манжеты. Предусмотреть молнию для установки и снятия чехла.
Создать 3D-модель чехла на роботе. Показать разделение на детали, места швов и креплений, запас на движение и необходимые зазоры.
Проверить конструкцию в согласованных рабочих и крайних положениях. Учесть натяжение, перекручивание, защемление ткани и зацепы, доступ к разъёмам и вентиляции.

Лекала для закройщика
Подготовить отдельное лекало каждой детали в миллиметрах. Комплект должен позволять раскрой без самостоятельного восстановления геометрии закройщиком.
На каждом лекале указать номер и название детали, количество на один чехол.
Раздельно обозначить контуры раскроя и линии стачивания. Указать припуски на швы, подгибку, манжеты; дать размеры и обозначения, исключающие двойное добавление припусков.
Нанести контрольные надсечки, метки совмещения и обозначения соединяемых срезов, положения застёжек, резинок и других элементов. Проверить длины сопрягаемых швов; предусмотренную посадку указать отдельно.
Добавить контрольные размеры и квадрат 100 × 100 мм для проверки масштаба печати. Все детали должны иметь замкнутые контуры раскроя.
Комплект передаваемых файлов
3D: редактируемый исходник в программе исполнителя и STEP-модель чехла; сборка с роботом и изображения с обозначением деталей. Если часть геометрии нельзя передать в STEP, формат согласовать заранее.
2D: редактируемые лекала. Для печати на обычном принтере предусмотреть PDF с разбивкой на А4, номерами листов и метками совмещения, если это нужно. Масштаб 1:1 не так важен.
Указать ориентировочный расход ткани и параметры раскладки при согласованной ширине рулона (1,5м).


Раскрой и пошив опытного образца выполняем мы. Предусмотреть один этап корректировки модели и лекал по результатам примерки на роботе; его стоимость и сроки указать в предложении.
При передаче проверяем открытие файлов, масштаб, полноту деталей, соответствие 3D-модели и лекал, припуски и сопряжение швов. Посадку и свободу движения подтверждаем на опытном образце в согласованном рабочем цикле. После согласованных исправлений исполнитель передаёт обновлённый комплект файлов.
Что указать в отклике
Просим сообщить стоимость и сроки по этапам, используемые программы, опыт разработки лекал для технических текстильных изделий и примеры похожих работ. Отдельно указать необходимые исходные данные, ограничения проверки движения и условия корректировки после примерки.
