Приложение № 1

к муниципальному контракту 

№ _________ от  __________2026 г.

Техническое задание
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта: сооружения водного транспорта, протяженность 143 м, кадастровый номер: 59:18:0000000:12541 адрес: Пермский край, г. Добрянка, причал г. Добрянка
	№
п/п
	Перечень основных данных требований
	Основные данные и требования

	Общие данные

	1
	Заказчик
	Муниципальное казённое учреждение «Добрянское имущественное казначейство» (краткое наименование: МКУ «ДИК»)

	2
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства 
	04.02.003.002. Сооружение пассажирского причала, пирса

	3
	Подрядная организация
	Определяется с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	4
	Вид работ
	Разработка проекта на реконструкцию, разделение объекта на 2 объекта: причал и берегоукрепление. 

	4.1
	Срок выполнения работ 
	Срок начала выполнения работ: С даты заключения Контракта

Срок окончания выполнения работ: 30.06.2027 г.

	4.2
	Место выполнения работ 
	Пермский край, г. Добрянка, причал г. Добрянка

	5
	Источник финансирования строительства объекта
	Средства бюджета Добрянского муниципального округа

	6
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	При необходимости получить технические условия на подключение к сетям инженерно технического обеспечения. Получение технических условий осуществляет Заказчик на основании запроса и материалов проектной организации.

	7
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)
	Разработать проектную и рабочую документацию на реконструкцию объекта: сооружения водного транспорта, протяженность 143 м, кадастровый номер: 59:18:0000000:12541 адрес: Пермский край, г. Добрянка, причал г. Добрянка
Основные технико-экономические показатели:

Причал, назначение: нежилое;

Год постройки 1991;

Конструктивный тип: Гравитационная набережная из деревянных ряжевых
срубов, заполненных камнем, бутом и песчано-гравийной смесью (ПГС)

Бревна стянуты хомутами из гладкой проволоки.

- Покрытие: Железобетонные плиты, гравий.

- Габариты: Протяженность 143 м.

- Дополнительные элементы: 4 швартовные трубы ∅ 159 мм.
К причальной стенке допускается кратковременная швартовка грузопассажирского судна "СП-2" для продольной погрузки-выгрузки и посадки-высадки через носовую или кормовую части.


	СПГЗ - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ , ОКПД-2 -71.12.14 УСЛУГИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТОННЕЛЕЙ, АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, УЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК И ПОДОБНЫХ ОБЪЕКТОВ

	8
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:


	8.1
	Назначение
	Портовое гидротехническое сооружение

	8.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры

	8.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Уточнить при проектировании по результатам инженерно-геофизических изысканий.

	8.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Не относится к опасным производственным объектам

	8.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Не относится к взрывопожароопасным объектам

	8.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Отсутствуют

	8.7
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	Нормальный

	9
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не предусмотрено

	10
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектом предусмотреть современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность эксплуатации, преимущественно Российского производства.

Проектные решения должны соответствовать классу энергоэффективности не ниже «С»

	11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Выполнить:

– инженерно-геодезические изыскания (с учетом прилегающей территории и инженерных сетей), 
– инженерно-геологические изыскания;

– инженерно-экологические изыскания;

– инженерно-гидрометеорологические изыскания;

– инженерно-геофизические изыскания;

– археологические изыскания (при необходимости)

- Водолазное обследование

– разработку раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) наследия» с проведением негосударственной историко-культурной экспертизы (при необходимости) Материалы топографической съемки предоставить в формате в формате .dwg (цифровая модель местности), при этом координаты всех объектов в «пространстве модели» чертежа должны соответствовать изыскательским координатам (1 единица чертежа в «пространстве модели» должна равняться 1 м на местности). Любой другой формат должен быть согласован с Заказчиком.

	12
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	В связи с отсутствием укрупненных нормативов цены на реконструкцию и отсутствием объектов аналогов по реконструкции предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта  отсутствует и определяется по результатам проведения оценки  достоверности определения сметной стоимости реконструкции.

	13
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не относится

	14
	Требования к проектным решениям

	14.1.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	14.2
	Требования к проекту полосы отвода
	Отсутствуют

	14.3
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Отсутствуют

	15
	Требования к технологическим решениям
	Должны основываться на технико-экономическом сравнении вариантов с учётом технического состояния и конструкции существующего сооружения, инженерно-геологических и гидрологических условий.

Допускается использование типовых или ранее применявшихся проектных решений с высокими технико-экономическими показателями. При разработке принципиально новых конструкций следует ориентироваться на передовые технологии производства строительных и монтажных работ.

	16
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:

	16.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Выбор оборудования и материалов должен проводиться на основании технико-экономических расчетов и технико-экономического сравнения вариантов по согласованию Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Минимальное количество сравниваемых вариантов в технико-экономических обоснованиях по объекту – не менее трех.

	16.2
	Требования к строительным конструкциям
	Срок службы несущих и ограждающих

конструкций принять с учетом указаний

ГОСТ 27751-2014 - не менее 50 лет.

Материалы и конструкции принять согласно требованиям СП 287.1325800.2016

	16.3
	Требования к фундаментам
	Отсутствуют

	16.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Отсутствуют

	16.5
	Требования к наружным стенам
	Отсутствуют

	16.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Отсутствуют

	16.7
	Требования к перекрытиям
	Отсутствуют

	16.8
	Требования к колоннам, ригелям
	Отсутствуют

	16.9
	Требования к лестницам
	Отсутствуют

	16.10
	Требования к полам
	Отсутствуют

	16.11
	Требования к кровле
	Отсутствуют

	16.12
	Требования к витражам, окнам
	Отсутствуют

	16.13
	Требования к дверям
	Отсутствуют

	16.14
	Требования к внутренней отделке
	Отсутствуют

	16.15
	Требования к наружной отделке
	Отсутствуют

	16.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Уточнить при проектировании на основании результатов проведенных инженерных изысканий.

	16.17
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Не предусмотрено 

	17
	Требования к технологическим и конструктивным решениям объекта капитального строительства непроизводственного назначения
	В соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	18
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру объекта капитального строительства непроизводственного назначения
	В соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Необходимо создать на причале опорную и наблюдательную геодезическую сеть с

целью осуществления мониторинга за планово-высотным положением причала при

контрольных обследованиях сооружения.

	19
	Требования к инженерно-техническим решениям:

	19.1
	Требования к основному технологическому оборудованию:

	19.1.1
	Отопление
	Не предусмотрено

	19.1.2
	Вентиляция
	Не предусмотрено

	19.1.3
	Водопровод
	Не предусмотрено

	19.1.4
	Канализация
	Не предусмотрено

	19.1.5
	Электроснабжение
	В составе поставляемого оборудования.

	19.1.6
	Телефонизация
	Не предусмотрено

	19.1.7
	Радиофикация
	Не предусмотрено

	19.1.8
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Не предусмотрено

	19.1.9
	Телевидение
	Не предусмотрено

	19.1.10
	Газификация
	Не предусмотрено

	19.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Не предусмотрено

	19.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения:

	19.2.1
	Водоснабжение
	Не предусмотрено

	19.2.2
	Водоотведение
	Не предусмотрено

	19.2.3
	Теплоснабжение
	Не предусмотрено

	19.2.4
	Электроснабжение
	Выполнить в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение). Точку подключения (уточнить при проектировании).

	19.2.5
	Телефонизация
	Не предусмотрено  

	19.2.6
	Радиофикация
	Не предусмотрено  

	19.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Не предусмотрено  

	19.2.8
	Телевидение
	Не предусмотрено  

	19.2.9
	Газоснабжение
	Не предусмотрено  

	19.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Уточнить при проектировании.

	20
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Разработать в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002г. №7- ФЗ «Об охране окружающей среды». Ст.36.,
В соответствии с пунктом 25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	21
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	22
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не предусмотрено

	23
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,  

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации...» (Раздел 11, пункт 27) — требования к составу проектной документации (ОДИ/МГН).

	24
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	 Уточнить при проектировании.

	25
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Не предусмотрено

	26
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Не предусмотрено

	27
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Разработать раздел «Проект организации строительства» в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч., Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 1246-2008 и п.23 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

	28
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Уточнить при проектировании.

	29
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Уточнить при проектировании.

	30
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Уточнить при проектировании.

	31
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	В сметной документации определить затраты на (утилизацию, размещение) отходов (строительного мусора) образовавшегося в процессе строительства, в объемах мероприятий предусмотренных законодательством РФ, на основании конъюнктурного анализа цен (КАЦ). 

 На этапе проектирования по запросу проектной организации Заказчиком предоставляются следующие основные исходные данные:

Транспортные схемы к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки.

	32
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Не предусмотрено

	Иные требования к проектированию

	33
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	1. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям, установленным

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При проектировании Подрядчик обязан руководствоваться:

– Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– Земельным кодексом Российской Федерации;

– Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;

– Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

– Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

– Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

– Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

– Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– действующими нормативными документами: техническими регламентами, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, СП, ПБ, и т.д.

- ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (в действующей редакции) «О безопасности гидротехнических сооружений»

- Свод правил СП 58.13330.2019
«СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»

- СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений»

- СП 41.13330.2012 « СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

- СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- иным положениям указанных документов (или принятых в замен указанных) и иным действующим в Российской Федерации нормам, требованиям, правилам.
В случае если в Техническом задании указаны документы (ГОСТы, СНиПы и пр.) в недействующей редакции или они признаны утратившими силу, необходимо применять актуальные документы (в последней действующей редакции или новый документ, в связи с принятием которого указанный документ признан утратившим силу (при наличии)).

2. Проектная документация не должна противоречить Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным нормативным актам в сфере осуществления государственных закупок:

В составе проектной и рабочей документации должны быть подготовлены сведения о товарах (материалах), предусмотренных в проектной и рабочей документации к использованию при выполнении строительно-монтажных работ с указанием наименования товара (материала), товарного знака (при наличии), технических и функциональных параметров товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала).

4. Подрядчик должен разработать проектную и рабочую документации, в составе:

Раздел 1. «Пояснительная записка»;

Раздел 3. «Архитектурные решения»;

Раздел 4. « Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел а. «Система электроснабжения»

Раздел 6. Проект организации строительства;

Раздел 7. Сметная документация на реконструкцию;

Разработать, специальный раздел «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду обитания». Необходимость согласования проектной документации в Росрыболовстве вытекает из прямого требования Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ (статья 50, часть 2.

Состав разделов уточняется при проектировании по согласованию с заказчиком

5. Подрядчик должен обеспечить согласование проекта с организациями, выдавшими технические условия, в пределах компетенции соответствующих организаций, до направления проекта на государственную экспертизу, а также со всеми необходимыми службами и эксплуатирующими органами.
6. После проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконстукции Объекта, Подрядчик должен предоставить проектную, рабочую, сметную документацию, со всеми изменениями и исправлениями по замечаниям экспертизы в соответствии с положительным заключением. 

Рабочая документация должна соответствовать проектной документации. 
7. Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение исходных данных в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, всех необходимых согласований и заключений.

8. Оплата первичной и повторных экспертиз производится Подрядчиком.

9. Подрядчик должен без дополнительной оплаты участвовать:

– при сборе дополнительных исходных данных, согласований и получении технических условий;

– при рассмотрении проектной и рабочей документации Заказчиком в установленном им порядке;

– при защите проектной документации в органах государственной экспертизы;

– предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы,

Подрядчик должен вносить без дополнительной оплаты: 

– в проектную и рабочую документацию, по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения, не противоречащие настоящему Заданию; 

– в рабочую документацию на стадии выполнения строительно-монтажных работ изменения, не противоречащие проектной документации.

- при защите проектной документации в органах экологической экспертизы;
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	Требования к подготовке сметной документации
	В соответствии с требованиями, установленными пунктом 28 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметную документацию выполнить на основе приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Сметная документация, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 должна содержать: Сметная документация на реконструкцию должна содержать:

Книга 1: 

               Пояснительную записку;

               Сводный сметный расчет;

               Локальные сметные расчеты (локальные сметы);

Книга 2: 

               Конъюнктурный анализ;

Книга 3: 

               Ведомости объемов работ;

Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с проектной документацией.

Сметная документация формируется ресурсно-индексным методом в действующих территориальных расценках в соответствии с требованиями и нормативными документами в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.

В соответствии с заданием на проектирование подготавливается сметная документация в следующем составе:

- сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном и текущем уровне, сложившимся на дату представления для проведения проверки достоверности сметной стоимости;

- сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты должны быть предоставлены в Методике 2020 (по приказу от 04.08.2020 г. № 421/пр);

- локальные сметные расчеты по видам работ и затрат на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов;

-при отсутствии цен в базе ТССЦ на материалы и оборудование составить конъюнктурный анализ цен, который определит сметную стоимость по наиболее экономичному варианту, на основании сбора информации о текущих ценах (п.13 новой методики по приказу от 04.08.2020 г. № 421/пр).

Сформировать ведомости объемов работ, спецификации с выделением инженерного и технологического оборудования.

Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли.

В сводном сметном расчете учесть следующие затраты:

-строительный контроль;

-авторский надзор.

А также иные затраты, предусмотренные приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г., № 421/пр.

Сметы представлять на бумажном и электронном носителе, выполненные в сметной программе ГРАНД-Смета (*.gge) и в формате (*xlsx) .

В пояснительной записке к сметной документации указывать документы, использованные при расчете сметной стоимости, все применяемые коэффициенты и нормативы затрат. 

Выполнить конъюнктурный анализ (3 прайс-листа аналогичного оборудования и материалов) (при необходимости) и согласовать с Заказчиком. Прайс-листы в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной документации.

Прайс-листы должны содержать расшифровку включенных в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте.
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	Требования к разработке специальных технических условий
	Не предусмотрено

	36
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований – Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»
	Не предусмотрено
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	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не предусмотрено
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	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не предусмотрено
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	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	1. После получения положительного заключения государственной экспертизы предоставить:

– по стадии «Проектная документация»:

4 (четыре) экземпляра (откорректированных по замечаниям экспертизы) в бумажном виде, 1 (один) на электронном носителе в редактируемом формате, 

и один в формате.pdf с подписями;

– по стадии «Рабочая документация»:

2 (два) экземпляра в бумажном виде, 1 (один) на электронном носителе в редактируемом формате Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем в форматах, допускающих внесение изменений и текстовый поиск, с расширениями doc, txt, xls, dwg. 

С расширением jpg (jpeg), gif, pdf допускается сдавать только фотографии или отсканированные документы – письма, тех.условия и т.д. Любой другой формат должен быть согласован с Заказчиком.

Локальные сметы в составе сметной документации должны быть сданы в двух форматах – с расширением .xls и в формате ГрандСмета .gsfx. Графическая часть технической документации предоставляется в редактируемом формате в формате в формате .dwg.
Заказчик направляет документацию для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства на государственную экспертизу.

Организация и подача документов на государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства осуществляется Подрядчиком. Оплата государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства осуществляется Подрядчиком.
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	К техническом у заданию прилагаются
	-Документы подтверждающие право собственности на объект;

-Результаты предшествующих обследований; 
-Предписание надзорных органов.


