
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	

	№ п/п
	Перечень основных характеристик
	Перечень основных указаний и пояснений

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	ФИО заказчика
	

	1.2
	Адрес объекта
	Московская область, г.о. Одинцовский, ДСК Поляна, 

	1.3
	Номер телефона
	

	1.4
	E-mail
	

	
1.5
	Проектируемые разделы
	Котельная (в Revit)

	1.6
	Стадия проекта
	Р

	2. Технические данные объекта строительства

	2.1
	Назначение объекта
	[bookmark: _GoBack]ИЖС 

	2.2
	Отапливаемая площадь
	1300 кв. м

	2.3
	Тип фундамента
	

	2.4
	Количество фаз электрической сети
	3 Фазы

	2.5
	Выделенная электрическая мощность
	

	3. Индивидуальная котельная установка

	3.1
	Источник теплоснабжения
	два газовых котла (с резервирование мощности на 70-96% от полной расчетной мощности)

	3.2
	Резервный источник теплоснабжения
	Нет

	3.3
	Завод-изготовитель
	WOLF

	3.4
	Необходимые контуры теплоснабжения
	Гараж, основной дом, Снеготаяние 

	3.5
	Материал обвязки котельной
	Нержавеющая Сталь 

	3.6
	Вид дымохода
	Коаксиальный 

	3.7
	Место вывода дымохода
	Через крышу

	3.8
	Указать существующие закладные для ввода коммуникаций
	Согласно Проекта АР 

	3.9
	Управление оборудования в котельной 
	Погодозависимая автоматика Зонт 

	3.10
	Место установки основного источника отопления: 1. В помещении 2. На улице
	В помещении котельной Гаража. В основном доме, в помещении Тепловой Узел предусмотреть распределительный коллектор и насосные группы для всех потребителей основного дома, а также бак ГВС согласно Задания Смежных Разделов. 

	3.11
	Указать дополнительное оборудование, которое будет расположено в котельной
	???

	3.12
	Расчетная температура в зимний период в помещениях
	По Нормам

	3.13
	Расчетная температура в зимний период на улице
	По Нормам

	3.14
	Одновременная работа системы отопления и охлаждения (да/нет)
	Нет

	3.15
	Комментарии к разделу
	Запроектировать котельную с учетом потребностей в отоплении, ГВС, вентиляции и технологических нуждах (подогрев бассейна и т.п.) Предусмотреть систему водоподготовки, в том числе для подпитки котлов (согласно паспортным требованиям котлов).



